****

**ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 5 из 6)**

**Аксессуары к Экранам ВС ESD**

* На экран легко устанавливаются полки и другие аксессуары (**см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану ESD).** Максимальная нагрузка на конструкцию Экрана – **100 кг.**
* Также на ВС Экраны ESD можно установить **ВС Полку на экран ESD**, которая выпускается в двух вариантах: 750 (для экранов верстаков ВС-150 ESD) и 1000 (для экранов верстаков ВС-100 ESD и ВС-200 ESD).
* Глубина ВС Полок на экран ESD – **300 мм**. Максимальная нагрузка на ВС Полку на экран ESD – **40 кг.**
* ВС Полка на экран ESD окрашена специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту.



***ВС Полки на экран ESD можно установить прямо или под наклоном 15°***

**ВС Полка на экран 100 ESD**

**1 500 руб.**

**Цены действительны с 30 января 2017 г.**

**Цены действительны с 26 августа 2015 г.**

**ВС Полка на экран 075 ESD**

**1 230 руб.**

**Комплект сетевых розеток**

**Simon на 2 RJ45 ESD**

**2 900 руб.**

***Варианты***

***коробов***

**ВС Короб для коммуникаций 075 ESD**

**(2 ячейки)**

**1 120 руб.**

**ВС Короб для коммуникаций 100 ESD**

**(3 ячейки)**

**1 450 руб.**

**Выключатель**

**Simon 16А ESD**

**690 руб.**

***Варианты вставок в ячейки коробов***

**Вставка с адаптерами**

**под 4 розетки ESD**

**650 руб.**

**Вставка с дифавтоматом**

 **16 A – 30 mA ESD**

**1 860 руб.**

**Вставка c 2 пневматическими БРС**

**и цанговыми фитингами (шланг 10) ESD**

**4 900 руб.**

***Варианты розеток для вставки***

***с адаптерами***

**ВС Короб для коммуникаций ESD**

В нижнюю часть экрана верстака можно установить ВС Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для организации удобной рабочей зоны для электромонтажных работ.

ВС Короб для коммуникаций ESD выпускается в двух вариантах: 750 (для экранов верстаков ВС-150 ESD) и 1000 (для экранов верстаков ВС-100 ESD и ВС-200 ESD).

**Розетка Simon**

**2P+E Schuko, 16А 250В ESD**

**640 руб.**

****

**ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 6 из 6)**

**Подвесной модуль**

* Сборно-разборный металлический Подвесной модуль позволяет размещать под монтажный стол системный блок компьютера**.** Максимальная нагрузка на Подвесной модуль – **60 кг.**
* Окрашен специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту. Цвет светло-серый RAL 7035.

 ****

***Пример монтажного стола СР-150-01 с экраном и подвесным модулем***

**Подвесной модуль**

**4 200 руб**

**СР Панели облицовочные**

СР Панели облицовочные, ВС Панели облицовочные к экрану ESD, ВС Панели облицовочные к коробу ESD защищают от пыли, стружек, брызг, а также несут декоративную функцию. СР Панель облицовочная имеет перфорацию.





**СР Панель облицовочная 100/150/200**

**2 200 руб./3 000 руб./3 750 руб.**

 

**ВС Экран Панель облицовочная ESD 075/100**

**950 руб/ 1 240 руб**

 

**Цены действительны с 30 января 2017 г.**

**ВС Короб панель облицовочная ESD 075/100**

**270 руб./365 руб.**